--- libmp3lame/util.c
+++ libmp3lame/util.c
@@ -911,7 +911,7 @@
         mask &= ~(_EM_OVERFLOW | _EM_ZERODIVIDE | _EM_INVALID);
         _FPU_SETCW(mask);
     }
-# elif defined(__linux__)
+# elif defined(__linux__) && !defined(__ANDROID__)
     {

 #  include <fpu_control.h>
